**Damocles 2404i**

**24 vstupů pro kontakty a 4 relé ovládané po IP síti (Ethernet). Box-to-Box režim přenosu vstupů na výstupy přímo po síti, bez počítače a SW.
Vestavěný web server, n*a krizovou situaci upozorní zasláním emailu či SNMP Trapu.*

Jednotka Damocles 2404i zpřístupňuje přes IP síť 24 binárních vstupů pro kontakty a 4 relé výstupy. Model 2404i podporuje připojení jednoho teplotního čidla přes rozhraní RS-232.

Při sepnutí vybraných vstupů nebo jejich kombinace odešle Damocles Email (2 příjemci) nebo SNMP Trap (až 4 příjemci).

**Box-2-Box režim**Relé může být ovládáno SNMP Trapem odeslaných z jiné jednotky Damocles nebo Poseidon. Stav UPS (sepnutí kontaktu) lze tak po IP síti signalizovat v dohledovém centru v jiné budově bez jakéhokoliv SW.

Sepnutí / Rozepnutí kontaktu >> Odešle SNMP Trap a Email

Příliš vysoká teplota >> Sepne nastavené relé

Nastane kombinace vstupů >> Odešle SNMP Trap a Email

Změna vstupu na zařízení 1 >> Přepne po IP výstup na zařízení 2

#### Aplikace

* **Vzdálený dohled rozvaděčů**Detekce otevření dveří, stavy kontaktů jističů, teplota, vzdálený restart / ovládání dveří
* **Inteligentní budovy**Dohled stavu technologií, řízení budovy po IP
* **SCADA systémy**Připojení vnějších vstupů do několika nezávislých aplikací
* **Monitoring záložních zdrojů a UPS**
Množství nafty v nádrži, stav Diesel-agregátu, vzdálený start po IP, dohled teplot a technologických kontaktů.
* **Bezpečnostní systémy po IP**Kamerové systémy (stav čidel) **/** stav technologií, přístupové systémy

**ODKAZY**:

* HWg: [Damocles 2404i domácí stránka](http://www.hw-group.com/products/damocles/damocles_2404i_cz.html)
* HWg: [Damocles 2404i Flyer](http://www.hw-group.com/download/Damocles_2404i_FL_cz.pdf)

####