### HWg-WLD Relay

**HWg-WLD Relay detekuje zaplavení vodou kdekoliv po celé délce připojeného detekčního kabelu (až 85m). Zaplavení vodou nebo odpojení detekčního kabelu je signalizováno sepnutím relé (NO/NC). Senzor lze připojit i k jednotkám Poseidon pomocí 1-Wire UNI rozhrani (RJ11).**

HWg-WLD Relay používá k detekci zaplavení detekční kabel „WLD sensing cable A“ v délkách od 2m do 85m. Voda nebo jiná vodivá kapalina je detekována po celé délce detekčního kabelu. Kabel detekce zaplavení může být prodloužen nedetekčním kabelem o dalších 100m do celkové délky 185m.

Nasákavý detekční kabel reaguje již na malé množství vody, etylen-glykolu nebo jiné vodivé kapaliny.

HWg-WLD Relay lze použít samostatně s napájením 12V a relé výstupem, nebo jako čidlo připojené po 1-Wire UNI k jednotkám Poseidon. Relé výstupy signalizuje detekci zaplavení i odpojení kabelu.

* **Senzor zaplavení**: “WLD sensing cable A” Standardní délky: 2 / 10 / 50 metrů
* **Senzor v dodávce**: Detekční kabel zaplavení 2m + připojovací kabel 2m
* **Zóna detekce zaplavení**: WLD detekční kabel (max 85m) může být prodloužen nedetekčním kabelem (max 100m).
* **Detekuje**: Voda, Glykol nebo jiná vodivá tekutina
* **Relé výstup:** NO/NC max 1A / 30V (vyžaduje napájení 12V)
* **Rozhraní**: 1-Wire UNI (2x RJ11)
* **Lze připojit k**: SiteMon, HWg-Ares, Poseidon (s podporou 1-Wire UNI)
* **Napájení**: 12V / 0,1A nebo ze sběrnice 1-Wire
* **Relé signalizace**: Sepne relé při detekci zaplavení / odpojení kabelu
* **1-Wire UNI signalizace**: Nezaplaveno / zaplaveno / detekční kabel odpojen

**Keywords:**

HWg-WLD relay, detektor zaplavení vodou, Poseidon detekce zaplavení, relé voda

detektor vody, detekce průsaku vody, průsak vody, detekce zatopení, detekce průsaku z potrubí, kabel detekce průsaku, detekce zaplavení vodou

### WLD sensing cable A - 2+2m

Sada připojovacího a detekčního kabelu 2m na detekci průsaku vody. Připojuje se k produktům HWg-WLD a HWg-WLD Relay. Obsahuje terminátor.

* **Kabel na detekci vody**: 2m
* **Délka připojovacího kabelu**: 2m
* **Lze prodloužit**: Ano, do celkové délky 85m, použijte „WLD sensing cable A“.
* **Lze připojit k**: HWg-WLD, HWg-WLD Relay

### WLD sensing cable A - 2+10m

Sada připojovacího a detekčního kabelu 2m na detekci průsaku vody. Připojuje se k produktům HWg-WLD a HWg-WLD Relay. Obsahuje terminátor.

* **Kabel na detekci vody**: 10m
* **Délka připojovacího kabelu**: 2m
* **Lze prodloužit**: Ano, do celkové délky 85m, použijte „WLD sensing cable A“.
* **Lze připojit k**: HWg-WLD, HWg-WLD Relay