### Relay Output 1W-UNI

Externí modul Relay output 1W-UNI rozšiřující Ares 12 o 4 relé výstupy (NO/NC)

o zatížitelnosti až 50V / 1A.



Relé výstupy lze ovládat z portálu SensDesk, pomocí lokálních podmínek (alarmů) v jednotce Ares nebo pomocí SMS.

Jednotka Relay Output 1W-UNI vždy obsadí 4 pozice pro senzory z limitu sběrnice 1-Wire UNI. Po připojení na Ares12, který podporuje 14 vnější senzorů, lze spolu s modulem Relay Output 1W-UNI připojit například dalších 10 teplotních senzorů.

K jednomu aktivnímu portu (konektor RJ11 jednotky Ares) lze připojit max. 2 jednotky Relay output 1W-UNI. K posílení napájení lze použít externí 5V adaptér nebo napájený rozbočovač “1-Wire hub Power”.

Součástí dodávky je 3m RJ11 kabel.

* **Rozhraní**: 1-Wire UNI (2x RJ11)
* **Lze připojit k**: Ares 12 (a Ares 14)
* **Výstup**: 4x relé výstup – NO/NC (max 50V / 1A celkem)
* **Adresy**: Každý DO výstup má jedno unikátní ID senzoru
* **Omezení**: Modul obsadí 4 místa pro senzory na 1-Wire UNI sběrnici
* **Napájení**: Napájeno ze sběrnice (1-Wire UNI) nebo z externího 5V adaptéru
* **Prostředí**: Vnitřní použití

**Keywords:**

Relay Output 1W-UNI, Ares DO expansion, external DO ports, dry contact output, expansion module, controlling digital output, relay output, relay expander