### HWg-STE Ethernet teploměr

**WEB teploměr s LAN rozhraním a softwarem pro reporty v MS Excel zdarma.**

Ethernet teploměr s vestavěným WEB rozhraním. Při teplotě mimo limit pošle Email s upozorněním. Podporuje SNMP. Dodáváno včetně dohledového software HWg-PDMS pro tvorbu grafů a export dat do MS Excel.

* + Zdarma Windows software se zobrazením grafů
	+ Součástí balení je napájecí adaptér a čidlo teploty.
	+ Jednoduchá instalace, podporuje DHCP
	+ Lze připojit další čidlo teploty nebo vlhkosti
	+ Snadno vytvoříte graf teploty v MS Excelu

Typické aplikace jsou dohled teploty technologií, funkce klimatizace, teplota počítačů nebo diskového pole.

* **Online demo**: [http://hwg-ste.hwg.cz](http://ste.hwg.cz)
* **Ethernet**: RJ45 (100BASE-T)
* **WEB:** Vestavěný web server
* **Čidla**: 2xRJ11 1-Wire (max 2 čidla teplota / vlhkost)
* **M2M komunikační protokoly**: SNMP, XML
* **Reakce na vysokou teplotu**: Email
* **HWg-PDMS**: Logování, grafy, export do MS Excel

**Keywords:**

dohled teploty, ethernet teploměr, ip teploměr, Email upozornění na vysokou teplotu

snmp, excel report, email, Ethernet teplota